|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brand** | **Hybrid**  **Trait** | **Number of Rows** | **Row Length** | **Net Weight** | **Harvest Moisture** | **Test Weight** | **Yield Per Acre** |
| **Nortec 5249** | **VT2PRIB** | **4** | **510** | **920** | **14.6** | **59.5** | **141.8** |
| **Nortec 8287** | **VT3PRIB** | **4** | **510** | **820** | **14.6** | **60.2** | **128.9** |
| **REA 4A973** |  | **4** | **510** | **830** | **14.5** | **59.7** | **128.1** |
| **Nortec 5407** | **DGVT2PRIB** | **4** | **510** | **895** | **15.9** | **59.1** | **135.9** |
| **Nortec 5303** | **VT2PRIB** | **4** | **510** | **765** | **15.6** | **59.1** | **116.5** |
| **Nortec 5322** | **DGVT2PRIB** | **4** | **510** | **780** | **15.9** | **57.8** | **118.4** |
| **Nortec 9360** | **GENSSRIB** | **4** | **510** | **930** | **14.9** | **57.8** | **142.9** |
| **REA 5A029** |  | **4** | **510** | **990** | **14.8** | **57.6** | **152.2** |
| **Nortec 5407** | **DGVT2PRIB** | **4** | **510** | **980** | **16.2** | **58.7** | **148.2** |
| **Nortec 17G102 Ex** | **3120 EZ** | **4** | **510** | **1020** | **16.1** | **57.5** | **154.5** |
| **Becks 5337** |  | **4** | **510** | **960** | **15.5** | **59.5** | **146.4** |
| **Nortec 17T104 Ex** | **GENSSRIB** | **4** | **510** | **1010** | **14.9** | **58.5** | **155.1** |
| **DK 54-40** |  | **4** | **510** | **990** | **16.2** | **59.9** | **149.7** |
| **Nortec 5407** | **DGVT2PRIB** | **4** | **510** | **1005** | **15.5** | **58.7** | **153.3** |
| **Nortec 5680** | **VT2PRIB** | **4** | **510** | **985** | **16.1** | **60.9** | **149.2** |
| **Pioneer 0589** |  | **4** | **510** | **1240** | **17.4** | **57.5** | **184.9** |
| **Nortec 5663** | **VT2PRIB** | **4** | **510** | **1005** | **16.6** | **60.9** | **151.3** |
| **Becks 5513** |  | **4** | **510** | **1015** | **17.8** | **58.8** | **150.6** |
| **Nortec 5407** | **DGVT2PRIB** | **4** | **510** | **885** | **15.3** | **58.4** | **135.3** |
| **Nortec 5736** | **VT2PRIB** | **4** | **510** | **890** | **18.2** | **56.5** | **131.4** |
| **GH 07V88** |  | **4** | **510** | **1010** | **17.9** | **55.7** | **149.7** |
| **Nortec 17C108 Ex** | **VT2PRIB** | **4** | **510** | **920** | **18.3** | **55.9** | **135.7** |
| **Nortec 17T109 Ex** | **VT2PRIB** | **4** | **510** | **1040** | **18.9** | **56.1** | **152.2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Nortec Seeds Kott Farms, Kimball, SD  Planting Rate: 24,200 Row Width: 30”  Date Plant: 5-04-17 Date Harv: 10-31-17  Previous Crop: Soybeans Min. Till: Yes |