|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brand** | **Hybrid**  **Trait** | **Number of Rows** | **Row Length** | **Net Weight** | **Harvest Moisture** | **Test Weight** | **Yield Per Acre** |
| **Nortec 5249** | **VT2PRIB** | **4** | **588** | **1035** | **15.6** | **58.8** | **136.8** |
| **Nortec 5276** | **VT2PRIB** | **4** | **588** | **970** | **15.4** | **60.5** | **128.5** |
| **Nortec 8287** | **VT3PRIB** | **4** | **583** | **875** | **15.8** | **61.2** | **115.3** |
| **Nortec 24C95** | **Conv.** | **4** | **578** | **990** | **14.9** | **61.0** | **134.2** |
| **Nortec 5303** | **VT2PRIB** | **4** | **588** | **1135** | **15.6** | **58.3** | **150.0** |
| **Nortec 11C98** | **Conv.** | **4** | **588** | **1175** | **15.5** | **58.0** | **155.4** |
| **Nortec 5322** | **DGVT2PRIB** | **4** | **588** | **980** | **15.2** | **61.2** | **130.1** |
| **Nortec 24C95** | **Conv.** | **4** | **588** | **1160** | **14.8** | **60.5** | **154.7** |
| **Nortec 9360** | **GENSS** | **4** | **588** | **1105** | **14.9** | **59.3** | **147.2** |
| **Nortec 44C01** | **Conv.** | **4** | **588** | **1070** | **15.5** | **58.1** | **141.5** |
| **Nortec 5407** | **DGVT2PRIB** | **4** | **588** | **1140** | **16.3** | **59.9** | **149.4** |
| **Nortec 24C95** | **Conv.** | **4** | **588** | **1070** | **14.6** | **61.4** | **143.1** |
| **Nortec 17G102 Ex** | **3120EZ** | **4** | **588** | **875** | **16.9** | **58.9** | **113.8** |
| **Nortec 5680** | **VT2PRIB** | **4** | **588** | **895** | **16.5** | **61.1** | **117.0** |
| **Nortec 5663** | **VT2PRIB** | **4** | **588** | **1085** | **15.8** | **60.9** | **143.0** |
| **Nortec 24C95** | **Conv.** | **4** | **588** | **1105** | **15.1** | **60.3** | **146.9** |
| **Nortec 22C07** | **Conv.** | **4** | **588** | **1165** | **19.3** | **55.3** | **147.2** |
| **Nortec 5736** | **VT2PRIB** | **4** | **588** | **1320** | **18.7** | **55.2** | **168.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Nortec Seeds Galen Vanderpol, Geddes, SD  Planting Rate: 24,200 Row Width: 30”  Date Plant: 5-04-17 Date Harv: 10-31-17  Previous Crop: Soybeans Min. Till: No |